max 20xa + 15xb + 18xc
st
torno) 5xa + 3xb + 5xc <= 500
fresa) 8xa + 4xb       <= 600
furad) 2xa + 5xb + 3xc <= 400
A)     xa >= 40
B)     xb >= 50
C)     xc >= 20